{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Сигналы","Регистровая карта ADC FPGA","Отгрузки для проверки FFT","Формат данных PPI","Раскладка каналов АЦП для FPGA","Регистровая карта SYNC FPGA "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":36,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Сигналы","index":0,"n_rows":8,"n_cols":18,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[7,2,7,10],[6,2,6,10],[0,0,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,10],[5,0,5,1],[5,2,5,10],[6,0,6,1]]}
["Сигналы"]
[]
[]
["Имя",null,"Описание"]
[{"$nulls":13},"Порты","Каналы","Квадратуры","Размер, байт","Всего на измерение, байт"]
["ADC_FPGA_PPI_DATA",null,"Шина данных шириной 16 бит. Данные передаются в направлении FPGA->DSP. Результат измерения длиной 64+1 байта.\nЧастота синхронизации данных: 60 МГц.\nПропускная способность:  2*60*10^6 = 120*10^6 байт/сек .\nВремя передачи данных: (64+1)/(120*10^6) = 0.542 мкс.",{"$nulls":10},4,2,2,4,{"$f":"PRODUCT(N6,O6,Q6,P6)","v":64}]
["ADC_FPGA_SPI_CTRL",null,"Двухсторонний обмен данными управления и конфигурации. Команда управления длиной 4 байта.\nЧастота синхронизации данных: 60 МГц.\nПропускная способность:  60*10^6/8 = 7.5*10^6 байт/сек .\nВремя передачи данных: 4/(7.5*10^6) = 0.533 мкс."]
["SYNC_FPGA_SPORT"]

{"sheet":"Регистровая карта ADC FPGA","index":1,"n_rows":508,"n_cols":59,"rows_kept":508,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[482,13,483,45],[487,14,488,45],[94,2,94,8],[95,2,95,8],[96,2,96,8],[94,9,94,10],[95,9,95,10],[96,9,96,10],[8,46,8,47],[92,9,92,10],[93,2,93,8],[93,9,93,10],[92,2,92,8],[421,14,422,45],[325,13,326,45],[330,14,331,45],[167,13,168,45],[130,14,131,45],[238,14,239,45],[194,14,195,45],[220,14,220,45],[344,13,345,45],[349,14,350,45],[354,13,355,45],[7,46,7,47],[6,46,6,47],[75,2,75,8],[75,9,82,10],[76,2,76,8],[77,2,77,8],[78,2,78,8],[79,2,79,8],[80,2,80,8],[81,2,81,8],[42,2,42,8],[67,9,74,10],[30,9,30,10],[51,9,58,10],[59,9,66,10],[15,9,15,10],[16,9,16,10],[29,9,29,10],[25,9,25,10],[18,46,18,53],[18,9,18,10],[28,9,28,10],[24,9,24,10],[19,9,19,10],[5,46,5,47],[150,13,151,45],[155,14,156,45],[10,46,10,47],[9,46,9,47],[92,0,92,1],[93,0,93,1],[94,0,94,1],[95,0,95,1],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[98,2,98,8],[98,9,98,10],[31,9,31,10],[32,9,32,10],[33,9,33,10],[34,9,34,10],[97,9,97,10],[82,2,82,8],[83,2,83,8],[39,2,39,8],[39,0,39,1],[35,9,42,10],[3,48,3,53],[3,46,4,47],[2,46,2,53],[5,58,5,67],[6,58,6,67],[7,58,7,76],[466,14,467,45],[472,13,473,45],[477,14,478,45],[11,46,11,47],[12,46,12,47],[13,46,13,47],[14,46,14,47],[439,13,440,45],[444,14,445,45],[451,13,452,45],[456,14,456,45],[461,13,462,45],[391,14,392,45],[396,13,397,45],[401,14,402,45],[406,13,407,45],[411,14,412,45],[416,13,417,45],[42,0,42,1],[41,2,41,8],[41,0,41,1],[40,2,40,8],[40,0,40,1],[78,0,78,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[65,2,65,8],[66,2,66,8],[67,2,67,8],[68,2,68,8],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[64,0,64,1],[65,0,65,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[91,0,91,1],[83,9,90,10],[84,2,84,8],[85,2,85,8],[86,2,86,8],[87,2,87,8],[88,2,88,8],[89,2,89,8],[90,2,90,8],[86,0,86,1],[91,2,91,8],[91,9,91,10],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[74,0,74,1],[72,2,72,8],[73,2,73,8],[74,2,74,8],[69,2,69,8],[70,2,70,8],[82,0,82,1],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[51,2,51,8],[52,2,52,8],[53,2,53,8],[54,2,54,8],[55,2,55,8],[56,2,56,8],[57,2,57,8],[58,2,58,8],[59,2,59,8],[60,2,60,8],[61,2,61,8],[62,2,62,8],[63,2,63,8],[64,2,64,8],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[71,2,71,8],[77,0,77,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[359,14,360,45],[364,13,365,45],[369,14,370,45],[374,13,375,45],[379,14,380,45],[97,2,97,8],[290,14,291,45],[315,13,316,45],[112,14,113,45],[114,14,115,45],[117,13,118,45],[122,14,123,45],[300,14,301,45],[303,13,304,45],[308,14,309,45],[250,15,255,45],[187,13,188,45],[192,14,193,45],[170,34,170,37],[295,13,296,45],[242,13,243,45],[247,14,248,45],[229,14,230,45],[233,13,234,45],[263,14,264,45],[222,13,223,45],[227,14,228,45],[170,38,170,41],[172,14,183,45],[1,11,4,11],[285,13,286,45],[101,14,102,45],[106,13,107,45],[103,14,104,45],[1,12,4,12],[200,13,201,45],[205,14,206,45],[207,14,208,45],[21,9,21,10],[21,2,21,8],[21,0,21,1],[20,9,20,10],[20,2,20,8],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[19,2,19,8],[23,0,23,1],[23,2,23,8],[22,9,22,10],[22,2,22,8],[22,0,22,1],[23,9,23,10],[1,0,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,8],[3,9,4,10],[10,0,10,1],[10,2,10,8],[10,9,10,10],[5,9,5,10],[125,13,126,45],[5,2,5,8],[5,0,5,1],[7,9,7,10],[7,2,7,8],[7,0,7,1],[6,9,6,10],[6,2,6,8],[8,0,8,1],[8,2,8,8],[8,9,8,10],[9,0,9,1],[9,2,9,8],[9,9,9,10],[6,0,6,1],[26,9,26,10],[11,0,11,1],[11,2,11,8],[11,9,11,10],[14,0,14,1],[14,2,14,8],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[12,9,12,10],[13,0,13,1],[13,2,13,8],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[29,0,29,1],[29,2,29,8],[27,0,27,1],[27,2,27,8],[27,9,27,10],[25,2,25,8],[30,0,30,1],[30,2,30,8],[15,0,15,1],[15,2,15,8],[26,0,26,1],[28,0,28,1],[28,2,28,8],[26,2,26,8],[16,0,16,1],[16,2,16,8],[25,0,25,1],[18,0,18,1],[18,2,18,8],[17,0,17,1],[17,2,17,8],[17,9,17,10],[24,0,24,1],[24,2,24,8],[35,0,35,1],[35,2,35,8],[31,0,31,1],[31,2,31,8],[32,0,32,1],[32,2,32,8],[33,0,33,1],[33,2,33,8],[34,0,34,1],[34,2,34,8],[36,0,36,1],[36,2,36,8],[49,2,49,8],[45,2,45,8],[83,0,83,1],[84,0,84,1],[44,2,44,8],[43,0,43,1],[43,2,43,8],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[50,0,50,1],[50,2,50,8],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[47,2,47,8],[48,0,48,1],[48,2,48,8],[49,0,49,1],[46,2,46,8],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[333,13,334,45],[338,14,339,45],[170,30,170,33],[386,13,387,45],[428,13,429,45],[433,14,434,45],[37,0,37,1],[37,2,37,8],[38,0,38,1],[38,2,38,8],[43,9,50,10],[85,0,85,1],[320,14,321,45],[267,13,268,45],[272,14,273,45],[276,13,277,45],[281,14,282,45],[133,13,134,45],[138,14,139,45],[141,13,142,45],[146,14,147,45],[213,13,214,45],[218,14,219,45],[258,13,259,45],[502,13,503,45],[505,26,505,30],[505,31,505,35],[505,36,505,40],[505,41,505,45],[507,14,508,45],[492,13,493,45],[497,14,498,45],[495,41,495,45],[495,36,495,40],[495,31,495,35],[495,26,495,30]]}
[]
["Карта регистров",{"$nulls":10}," Значения для режима обычного измерения"," Значения для режима точка в импульсе"]
[{"$nulls":46},"Использование регистрв в различных режимах"]
["Адрес",null,"Имя регистра",{"$nulls":6},"Ссылка",{"$nulls":36},"Регистр",null,"Режим"]
[{"$nulls":48},"OFF","1P","2P","3P","BURST","CONT"]
["0x00",null,"Управление чувствительностью каналов: SENS_CTRL",{"$nulls":6},"SENS_CTRL",{"$nulls":36},"P1DEL",null,"-","+","+","+","+","+",{"$nulls":4}," - регистр не используется в выбраном режиме"]
["0x01",null,"Порог 1( низкий ) для T1: SENS_LOW_THRES_T1",{"$nulls":6},"SENS_LOW_THRES_T1",{"$nulls":36},"P2DEL",null,"-","-","+","+","+","-",{"$nulls":4}," - регистр используется в выбраном режиме"]
["0x02",null,"Порог 2 (высокий ) для T1:  SENS_HIGH_THRES_T1",{"$nulls":6},"SENS_HIGH_THRES_T1",{"$nulls":36},"P3DEL",null,"-","-","-","+","-","-",{"$nulls":4}," - регистр используется в выбраном режиме, но интерпретируется как PNUM - количество импульсов для генерации"]
["0x03",null,"Порог 1( низкий ) для R1: SENS_LOW_THRES_R1",{"$nulls":6},"SENS_LOW_THRES_R1",{"$nulls":36},"P123DEL",null,"-","+","+","+","+","+"]
["0x04",null,"Порог 2 (высокий ) для R1:  SENS_HIGH_THRES_R1",{"$nulls":6},"SENS_HIGH_THRES_R1",{"$nulls":36},"P1W",null,"-","+","+","+","+","+"]
["0x05",null,"Порог 1( низкий ) для T2: SENS_LOW_THRES_T2",{"$nulls":6},"SENS_LOW_THRES_T2",{"$nulls":36},"P2W",null,"-","-","+","+","+","-"]
["0x06",null,"Порог 2 (высокий ) для T2:  SENS_HIGH_THRES_T2",{"$nulls":6},"SENS_HIGH_THRES_T2",{"$nulls":36},"P3W",null,"-","-","-","+","-","-"]
["0x07",null,"Порог 1( низкий ) для R2: SENS_LOW_THRES_R2",{"$nulls":6},"SENS_LOW_THRES_R2",{"$nulls":36},"P123W",null,"-","+","+","+","+","+"]
["0x08",null,"Порог 2 (высокий ) для R2:  SENS_HIGH_THRES_R2",{"$nulls":6},"SENS_HIGH_THRES_R2",{"$nulls":36},"PPOL",null,"-","+","+","+","+","+"]
["0x09",null,"Управление перегрузкой каналов: OVERLOAD_STS",{"$nulls":6},"OVERLOAD_STS",{"$nulls":36},"ENFRONT",null,"-","+","+","+","+","+"]
["0x0a",null,"Порог перегрузки: OVERLOAD_THRESHOLD",{"$nulls":6},"OVERLOAD_THRESHOLD"]
["0x0b",null,"Режим работы генераторов PGMODE0",{"$nulls":6},"PGMODE"]
["0x0c",null,"Управление цифровым гетеродином: NCO_FTW2_H (используется в режиме измерения ГВЗ)",{"$nulls":6},"NCO_FTW_H",null,"24'h000040","24'h000040"]
["0x0d",null,"Управление цифровым гетеродином: NCO_FTW2_L (используется в режиме измерения ГВЗ)",{"$nulls":6},"NCO_FTW_L",null,"24'h000000","24'h000000"]
["0x0e",null,"Управление дизером каналов: DITHER_CTRL",{"$nulls":6},"DITHER_CTRL"]
["0x11",null,"Управление измерением:MEAS_CTRL",{"$nulls":6},"MEAS_CTRL",null,"24'h006200","24'h006200"]
["0x12",null,"Управление каналами АЦП:ADC_CTRL",{"$nulls":6},"ADC_CTRL"]
["0x13",null,"Прямой доступ к АЦП0: ADC0_SPI",{"$nulls":6},"ADC0_SPI",null,null,null,"z"]
["0x14",null,"Прямой доступ к АЦП1: ADC1_SPI",{"$nulls":6},"ADC1_SPI"]
["0x15",null,"Управление цифровым гетеродином: NCO_FTW1_H",{"$nulls":6},"NCO_FTW_H",null,"24'h000031","24'h000031"]
["0x16",null,"Управление цифровым гетеродином: NCO_FTW1_L",{"$nulls":6},"NCO_FTW_L",null,"24'heb851e","24'heb851e"]
["0x17",null,"Поправочный коэффициент цифрового фильтра:  CORR_COEF_H",{"$nulls":6},"CORR_COEF_H",null,"24'h3f","24'h3f"]
["0x18",null,"Поправочный коэффициент цифрового фильтра:  CORR_COEF_L",{"$nulls":6},"CORR_COEF_L",null,"24'h800000","24'h800000"]
["0x19",null,"Выбор активного порта: PORT_SEL",{"$nulls":6}," PORT_SEL"]
["0x1a",null,"Регистр настройки мультиплексоров MUX_CTRL6",{"$nulls":6},"MUXCTRL6"]
["0x1b",null,"Режим работы генераторов: PGMODE1",{"$nulls":6},"PGMODE1"]
["0x1c",null,"Регистр настройки мультиплексоров MUX_CTRL1",{"$nulls":6},"MUX_CTRL1"]
["0x1d",null,"Регистр настройки мультиплексоров MUX_CTRL2",{"$nulls":6},"MUX_CTRL2"]
["0x1e",null,"Регистр настройки мультиплексоров MUX_CTRL3",{"$nulls":6},"MUX_CTRL3"]
["0x1f",null,"Регистр настройки мультиплексоров MUX_CTRL4"]
["0x20",null,"Задержка перед 1 импульсом для PG7P1DEL[23:0]",{"$nulls":6},"Настройки PG7"]
["0x21",null,"Задержка перед 2 импульсом для PG7P2DEL[23:0]"]
["0x22",null,"Задержка перед 3 импульсом для PG7P3DEL[23:0]"]
["0x23",null,"Задержка перед 1,2 и 3 импульсами  PG7P123DEL[31:24]"]
["0x24",null,"Длительность 1 импульса для PG7P1W[23:0]"]
["0x25",null,"Длительность 2 импульса для PG7P2W[23:0]"]
["0x26",null,"Длительность 3 импульса для PG7P3W[23:0]"]
["0x27",null,"Длительность  1,2 и 3 импульсов  PG7P123W[31:24]"]
["0x28",null,"Задержка перед 1 импульсом для PG1P1DEL[23:0]",{"$nulls":6},"Настройки PG1"]
["0x29",null,"Задержка перед 2 импульсом для PG1P2DEL[23:0]"]
["0x2a",null,"Задержка перед 3 импульсом для PG1P3DEL[23:0]"]
["0x2b",null,"Задержка перед 1,2 и 3 импульсами  PG1P123DEL[31:24]"]
["0x2c",null,"Длительность 1 импульса для PG1P1W[23:0]"]
["0x2d",null,"Длительность 2 импульса для PG1P2W[23:0]"]
["0x2e",null,"Длительность 3 импульса для PG1P3W[23:0]"]
["0x2f",null,"Длительность  1,2 и 3 импульсов  PG1P123W[31:24]"]
["0x30",null,"Задержка перед 1 импульсом для PG2P1DEL[23:0]",{"$nulls":6},"Настройки PG2"]
["0x31",null,"Задержка перед 2 импульсом для PG2P2DEL[23:0]"]
["0x32",null,"Задержка перед 3 импульсом для PG2P3DEL[23:0]"]
["0x33",null,"Задержка перед 1,2 и 3 импульсами  PG2P123DEL[31:24]"]
["0x34",null,"Длительность 1 импульса для PG2P1W[23:0]"]
["0x35",null,"Длительность 2 импульса для PG2P2W[23:0]"]
["0x36",null,"Длительность 3 импульса для PG2P3W[23:0]"]
["0x37",null,"Длительность  1,2 и 3 импульсов  PG2P123W[31:24]"]
["0x38",null,"Задержка перед 1 импульсом для PG3P1DEL[23:0]",{"$nulls":6},"Настройки PG3"]
["0x39",null,"Задержка перед 2 импульсом для PG3P2DEL[23:0]"]
["0x3a",null,"Задержка перед 3 импульсом для PG3P3DEL[23:0]"]
["0x3b",null,"Задержка перед 1,2 и 3 импульсами  PG3P123DEL[31:24]"]
["0x3c",null,"Длительность 1 импульса для PG3P1W[23:0]"]
["0x3d",null,"Длительность 2 импульса для PG3P2W[23:0]"]
["0x3e",null,"Длительность 3 импульса для PG3P3W[23:0]"]
["0x3f",null,"Длительность  1,2 и 3 импульсов  PG3P123W[31:24]"]
["0x40",null,"Задержка перед 1 импульсом для PG4P1DEL[23:0]",{"$nulls":6},"Настройки PG4"]
["0x41",null,"Задержка перед 2 импульсом для PG4P2DEL[23:0]"]
["0x42",null,"Задержка перед 3 импульсом для PG4P3DEL[23:0]"]
["0x43",null,"Задержка перед 1,2 и 3 импульсами  PG4P123DEL[31:24]"]
["0x44",null,"Длительность 1 импульса для PG4P1W[23:0]"]
["0x45",null,"Длительность 2 импульса для PG4P2W[23:0]"]
["0x46",null,"Длительность 3 импульса для PG4P3W[23:0]"]
["0x47",null,"Длительность  1,2 и 3 импульсов  PG4P123W[31:24]"]
["0x48",null,"Задержка перед 1 импульсом для PG5P1DEL[23:0]",{"$nulls":6},"Настройки PG5"]
["0x49",null,"Задержка перед 2 импульсом для PG5P2DEL[23:0]"]
["0x4a",null,"Задержка перед 3 импульсом для PG5P3DEL[23:0]"]
["0x4b",null,"Задержка перед 1,2 и 3 импульсами  PG5P123DEL[31:24]"]
["0x4c",null,"Длительность 1 импульса для PG5P1W[23:0]"]
["0x4d",null,"Длительность 2 импульса для PG5P2W[23:0]"]
["0x4e",null,"Длительность 3 импульса для PG5P3W[23:0]"]
["0x4f",null,"Длительность  1,2 и 3 импульсов  PG5P123W[31:24]"]
["0x50",null,"Задержка перед 1 импульсом для PG6P1DEL[23:0]",{"$nulls":6},"Настройки PG6"]
["0x51",null,"Задержка перед 2 импульсом для PG6P2DEL[23:0]"]
["0x52",null,"Задержка перед 3 импульсом для PG6P3DEL[23:0]"]
["0x53",null,"Задержка перед 1,2 и 3 импульсами  PG6P123DEL[31:24]"]
["0x54",null,"Длительность 1 импульса для PG6P1W[23:0]"]
["0x55",null,"Длительность 2 импульса для PG6P2W[23:0]"]
["0x56",null,"Длительность 3 импульса для PG6P3W[23:0]"]
["0x57",null,"Длительность  1,2 и 3 импульсов  PG6P123W[31:24]"]
["0x58",null,"Количество измерений MEASNUM[23:0]",{"$nulls":6},"MEASNUM1"]
["0x59",null,"Количество измерений MEASNUM[31:24]",{"$nulls":6},"MEASNUM2"]
["0x5a",null,"Регистр настройки мультиплексоров MUX_CTRL7",{"$nulls":6},"MUXCTRL7"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":14},"M - Режим доступа: 0 - запись в регистр, 1 - запрос регистра."]
[]
[{"$nulls":14},"A[30..24 ] - адрес регистра."]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр управления чувствительностью каналов - SENS_CTRL"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":14},"CH","CH","T2","R2","T1","R1","EN_T2","EN_R2","EN_T1","EN_R1"]
[]
[]
[{"$nulls":14},"EN - включение режима автоматического управления чувствительности: \n0 - выключен, 1 - включен."]
[]
[{"$nulls":14},"Rx, Tx - текущее состояние чувствительности по каналам:\n0 - низкая чувствительность, 1 - повышенная чувствительность.\nCH[9:8] - Выбор порта для сбра данных для FFT.\n     0 - T1\n     1 - R1\n     2 - T2\n     3 - R2"]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Низкий порог включения режима высокой чувствительности - SENS_LOW_THRES"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH"]
[]
[{"$nulls":14},"TH[23..0] - абсолютное значение порога в формате 0.24"]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Высокий порог выключения режима высокой чувствительности - SENS_HIGH_THRES"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH"]
[]
[{"$nulls":14},"TH[23..0] - абсолютное значение порога в формате 0.24"]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр индикации перегрузкой каналов - OVERLOAD_STS"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":20},"T2","R2","T1","R1"]
[]
[{"$nulls":14},"Rx, Tx - текущее состояние перегрузки: 0 - нормальное состояние, 1 - перегрузка.\nСигналы перегрузки объединяются логической функцией или. Результат выводится на линию OVERLOAD."]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Порог перегрузки  - OVERLOAD_THRESHOLD"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH","TH"]
[]
[{"$nulls":14},"TH[23..0] - абсолютное значение порога в формате 0.24"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Режим работы генераторов PGMODE0"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",null,null,null,"G7","G7","G7","G6","G6","G6","G5","G5","G5","G4","G4","G4","G3","G3","G3","G2","G2","G2","G1","G1","G1"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение количества импульсов выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся:\n[20:18] - PG7MODE;\n[17:15] - PG6MODE;\n[14:12] - PG5MODE;\n[11:9] - PG4MODE;\n[8:6] - PG3MODE;\n[5:3] - PG2MODE;\n[2:0] - PG1MODE;\nВозможные режимы:\n0x00 - Генератор выключен.\n0x01 - Шаблон 1 импульс.\n0x02 - Шаблон 2 импульса.\n0x03 - Шаблон 3 импульса.\n0x04 - Генерация N импульсов.\n0x05 - Непрерывная генерация импульсов."]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":13},"Регистр управления дизером - DITHER_CTRL"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","FR","FR","FR","FR","FR","FR","FR","FR","AMT2R2",null,null,null,"AMT1R1",null,null,null,"RAMP_CNTR",{"$nulls":5},"T2R2","T1R1"]
[]
[{"$nulls":14},"FR - кодовое слово частоты дизера. Регулирует \"шаг\" по таблице NCO.\nAM_X - значение амилитуды генерируемого дизера, для выбраных каналов. Обработка осуществляется как сдвиг вправо, значений NCO, на заданное количество разрядов. Докустимые значения 0, 1, 2, 3.\nRAMP_CNTR - максимальное значение счетчика генератора пилообразного сигнала.\nTxRx - поканальное включение дизера: 0 - выключен, 1 - включен.\nЧастота на выходе модуля определяется по следующей формуле:\nFdith = (Fref/(RAMP_CNTR+1))*(FR/256)\nгде  Fref - опорная частота, Fref = 50*10^6;\n         Fdith - целевая частота дизера.\n Для частоты дизера 312.5k: FR =16 , RAMP_CNTR=9\n Для частоты дизера 284.9090....k: FR =16 , RAMP_CNTR=10"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":13},"Регистр управления импульсными измерениями - PGMODE1"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","F","F","F","F","F","F","F","P","P","P","P","P","P","P",null,null,null,"RST","RST","RST","RST","RST","RST","RST"]
[]
[{"$nulls":14},"P - полярность выходного сигнала  генераторов. [16:10] = [P7-P1]\nF - Фронт сигнала для запуска генераторов. [23:17] = [P7-P1]\nRST - Сброс генератора в начальное состояние [6-0] =[P7-P1]  "]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":13},"Регистр выбора активного порта - PORT_SEL"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":8},"SW4","SW4","SW4","SW4","SW3","SW3","SW3","SW3","SW2","SW2","SW2","SW2","SW1","SW1","SW1","SW1"]
[]
[{"$nulls":14},"SW1[1:0] - Выбор активного порта для SW1\nSW2[5:4] - Выбор активного порта для SW2\nSW3[9:8] - Выбор активного порта для SW3\nSW4[13:12] - Выбор активного порта для SW4\n"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":13},"Регистр управления измерением - MEAS_CTRL"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",null,null,"P6D","P5D","P4D","P3D","P2D","P1D","P","P","P","P","M","M","M","M",null,null,"R","R","R","R","T","T"]
[]
[{"$nulls":14},"T[1:0] - Режим работы прибора:  0 - обычная работа прибора с измерением S-раметров.\n                                                                     1 - режим спектроанализатора.\n                                                                     2 - режим измерения ГВЗ.\n\nR[4:2] - Значение коэфициента децимации данных для FFT.\n\nP[17..14]|M[13..10] -  Выбор полосы фильтра (F). F=M*10^p, где M = {1, 1.5, 2, 3, 5, 7}. P = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}.\nM           |         CODE                                                     P           |            CODE\n1                             0                                                         0                               0\n1.5                         1                                                         1                                 1\n2                             2                                                         2                                2\n3                            3                                                          3                                3\n5                            4                                                          4                               4\n6                            5                                                          5                               5\n                                                                                          6                                6\n\nP6D-P1D[23-18] - настройки направления внешних портов. 1 - вход, 0 - выход."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр управления  каналами АЦП - ADC_CTRL"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":22},"CAL","RST"]
[]
[{"$nulls":14},"RST - Инициализация  АЦП: 1 - запустить инициализацию АЦП,\n                                                 0 - игнорируется (инициализация выполнена)\n"]
[]
[{"$nulls":14},"CAL - Запуск процедуры калибровки каналов АЦП: 1 - запустить калиброку,\n                                                                                           0 - игнорируется( калиброка закончена )"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр прямого доступа к  АЦП - ADC_SPI"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[23..0] - Данные, которые будут транслироваться на заданный порт SPI.\n"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр выбора частоты ПЧ - NCO_FTW_H (MSB)"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":16},"FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW"]
[]
[{"$nulls":14},"FW[7..0 ] - Код частоты( FTW ) цифрового гетеродина. Старшие байты."]
[]
[]
[{"$nulls":15},"Расчет FTW проводится по формуле:\n    FTW = FLOOR(2^32*Fc/Fs),     \nгде Fc - целевая частота на выходе NCO,\n        Fs - частота дискретизации ( в нашем случае Fs = 50МГц);\n    FTW = FLOOR(2^32*11*10^6/(50*10^6)) = 0x3851eb85\nFTW(9,75) = 0x31eb851e\nFTW(12,25) = 0x3eb851eb"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":13},"Регистр выбора частоты ПЧ - NCO_FTW_L (LSB)"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW","FW"]
[]
[{"$nulls":14},"FW[23..0 ] - Код частоты( FTW ) цифрового гетеродина. Младшие байты."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр корректируюещего коэффициента цифрового фильтра - CORR_COEF_H (MSB)"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":16},"CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO"]
[]
[{"$nulls":14},"CO[7..0 ] - Значение корректирующего коэффициента цифрового фильтра. Представлен  в формате FLOAT IEEE754. Старшие байты."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр корректируюещего коэффициента цифрового фильтра - CORR_COEF_L (LSB)"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO","CO"]
[]
[{"$nulls":14},"CO[23..0 ] - Значение корректирующего коэффициента цифрового фильтра. Представлен  в формате FLOAT IEEE754. Младшие байты."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Управление входным триггером:  DSP_TRIG_IN"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW",{"$nulls":6},"PLO","PLI"]
[]
[{"$nulls":14},"TW - Значение длительности сигнала триггера. (LOW)\nPLO - Полярность выходного сигнала: 0 - положительная( ___/---\\__ ), 1 -отрицаетльная(---\\__/---). \nPLI - Полярность входного сигнала запуска, 0 - положительная( ___/---\\__ ), 1 -отрицаетльная(---\\__/---)."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Настройки задержек и длительности  для генерации триггера - DSP_TRIG_IN_1"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM"]
[]
[{"$nulls":14},"TM - Значение задержки перед генерацией триггера.(MSB)\nTW - значение длительности сигнала триггер. (HIGH)"]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Настройки задержек и длительности  для генерации триггера - DSP_TRIG_IN_2"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM"]
[]
[{"$nulls":14},"TM - Значение задержки перед генерацией триггера.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Управление входным триггером:  DSP_TRIG_OUT"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW",{"$nulls":6},"PLO","PLI"]
[]
[{"$nulls":14},"TW - Значение длительности сигнала триггера. (LOW)\nPLO - Полярность выходного сигнала: 0 - положительная( ___/---\\__ ), 1 -отрицаетльная(---\\__/---). \nPLI - Полярность входного сигнала запуска, 0 - положительная( ___/---\\__ ), 1 -отрицаетльная(---\\__/---)."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Настройки задержек и длительности  для генерации триггера - DSP_TRIG_OUT_1"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","TW","TW","TW","TW","TW","TW",null,"TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TW","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM"]
[]
[{"$nulls":14},"TM - Значение задержки перед генерацией триггера.(MSB)\nTW - значение длительности сигнала триггер. (HIGH)"]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Настройки задержек и длительности  для генерации триггера - DSP_TRIG_OUT_2"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","TM","TM","TM","TM","TM","TM","D","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM","TM"]
[]
[{"$nulls":14},"TM - Значение задержки перед генерацией триггера.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Задержка перед 1 импульсом для PGP1DEL[23:0]"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение задержки перед 1 импульсом выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся только [24:0].\nD - Значение задержки перед генерацией импульса.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Задержка перед 2 импульсом  PGP2DEL[23:0]"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение задержки перед 2 импульсом выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся только [24:0].\nD - Значение задержки перед генерацией импульса.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Задержка перед 3 импульсом  PGP3DEL[23:0]"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение задержки перед 3 импульсом выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся только [24:0].\nD - Значение задержки перед генерацией импульса.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Задержка перед 1,2 и 3 импульсами  PGP123DEL[31:24]"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение задержки перед 1,2 и 3 импульсом выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся:\n[23:16] - PG1P3DEL[31:24];\n[15:8] - PG1P2DEL[31:24];\n[7:0] - PG1P1DEL[31:24];\nD - Значение задержки перед генерацией импульса.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Длительность 1 импульса для PGP1W[23:0]"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение длительности перед 1 импульсом выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся только [24:0].\nD - Значение задержки перед генерацией импульса.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Длительность 2 импульса для PGP2W[23:0]"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение длительности перед 2 импульсом выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся только [24:0].\nD - Значение задержки перед генерацией импульса.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Длительность 3 импульса для PGP3W[23:0]"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение длительности перед 3 импульсом выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся только [24:0].\nD - Значение задержки перед генерацией импульса.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Длительность  1,2 и 3 импульсов  PGP123W[31:24]"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение длительности перед 1,2 и 3 импульсом выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся:\n[23:16] - PG1P3DEL[31:24];\n[15:8] - PG1P2DEL[31:24];\n[7:0] - PG1P1DEL[31:24];\nD - Значение задержки перед генерацией импульса.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Количество импульсов  MEASNUM0[23:0]"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N"]
[]
[{"$nulls":14},"N - значение количества измерений.(LSB)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Старшие биты значений MEASNUM1/MUXCTRL5"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","FMM","FMM","FMM","FMM","FMM","MM","MM","MM","MM","MM","DTI","DTI","DTI","DTI","DTI",null,"N","N","N","N","N","N","N","N"]
[]
[{"$nulls":14},"Под значение количества импульсов выделяется 4 байта, в данном регистре из [31:0] находятся:\n[7:0] - MEASNUM[31:24];\nВ старших битах FMM[23:20] находится управление мультиплексора выделенного быстрого модулятора. \nDTI - настройка для мультиплексора DSP_TRIGGER_IN  (DTI).\nMM - настройки для мультиплексора порта модулятора ключа переключения портов."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Настройка мультиплексоров  запуска генераторов - MUXCTRL1"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":4},"G7","G7","G7","G7","G7","G6","G6","G6","G6","G6","G5","G5","G5","G5","G5","G4","G4","G4","G4","G4"]
[]
[{"$nulls":14},"G4 - настройки для мультиплексора STARTSTROBEMUX для GEN4.\nG5 - настройки для мультиплексора STARTSTROBEMUX для GEN5.\nG6 - настройки для мультиплексора STARTSTROBEMUX для GEN6.\nG7 - настройки для мультиплексора STARTSTROBEMUX для GEN7.\nПорты мультиплексора:\n[6:0] - 7-1 генераторы.\n[12:7] - 6 внешних портов.\n[13:13] - внутренний триггер.\nсм. схему.\n"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Настройка мультиплексоров запуска генераторов, гейтинга,запуска измерений и моудятора - MUXCTRL2"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":4},"G3","G3","G3","G3","G3","G2","G2","G2","G2","G2","G1","G1","G1","G1","G1","SSM","SSM","SSM","SSM","SSM"]
[]
[{"$nulls":14},"SSM - настройки для мультиплексора SMPLSTROBEMUX.\nсм.схему.\nG1 - настройки для мультиплексора STARTSTROBEMUX для GEN1.\nG2 - настройки для мультиплексора STARTSTROBEMUX для GEN2.\nG3 - настройки для мультиплексора STARTSTROBEMUX для GEN3."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр настройки мультиплексоров внешних портов - MUXCTRL3"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A","IT2","IT2","IT2","IT2","GM","GM","GM","GM","GM","ET","ET","ET","ET","ET","ET2","ET2","ET2","ET2","ET2","ET1","ET1","ET1","ET1","ET1"]
[]
[{"$nulls":14},"ET1-7 - настройки для мультиплексоров триггеров.\nET - настройки для мультиплексора EXTSTARTTRIGMUX.\nIT2 - настройки для мультиплексора TRIG_INT_2_MUX.\nGM - настройки для мультиплексора гейтинга GATINGMUX."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр настройки мультиплексоров внешних портов - MUXCTRL4"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":4},"ET6","ET6","ET6","ET6","ET6","ET5","ET5","ET5","ET5","ET5","ET4","ET4","ET4","ET4","ET4","ET3","ET3","ET3","ET3","ET3"]
[]
[{"$nulls":14},"ET1-7 - настройки для мультиплексоров триггеров."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр настройки мультиплексоров сигналов модулятора - MUXCTRL6"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":4},"F_AM4",{"$nulls":4},"F_AM3",{"$nulls":4},"F_AM2",{"$nulls":4},"F_AM1"]
[]
[{"$nulls":14},"F_AMx - настройки для мультиплексоров выбора источника быстрого модулятора.\n"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр настройки мультиплексоров сигналов модулятора - MUXCTRL7"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","A","A",{"$nulls":4},"SL_AM4",{"$nulls":4},"SL_AM3",{"$nulls":4},"SL_AM2",{"$nulls":4},"SL_AM1"]
[]
[{"$nulls":14},"SL_Amх  - настройки для мультиплексоров выбора источника медленного модулятора."]

{"sheet":"Отгрузки для проверки FFT","index":2,"n_rows":8,"n_cols":34,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,5,33],[7,2,7,9],[7,10,7,17],[7,18,7,25],[7,26,7,29],[7,30,7,33]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Регистр управления измерением - MEAS_CTRL"]
[]
[null,"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[null,null,"8'h11",{"$nulls":7},"8'h0",{"$nulls":7},"8'h63",{"$nulls":7},"4'h0",null,null,null,"4'h09"]

{"sheet":"Формат данных PPI","index":3,"n_rows":102,"n_cols":6,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[80,10,80,13],[82,10,82,13],[96,1,96,4],[95,1,95,4],[94,1,94,4],[93,1,93,4],[0,0,1,5],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[36,5,37,5],[38,1,38,2],[37,1,37,2],[38,3,38,4],[15,0,15,4],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[34,5,35,5],[18,0,18,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[29,0,30,5],[32,5,33,5],[40,1,40,4],[39,3,39,4],[39,1,39,2],[51,0,52,5],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,55,5],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[38,5,39,5],[47,0,47,4],[44,0,44,4],[45,0,45,4],[46,0,46,4],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,57,5],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,59,5],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,61,5],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[62,1,62,4],[66,0,66,4],[67,0,67,4],[76,0,77,5],[72,0,72,2],[86,1,86,4],[87,1,87,4],[85,1,85,4],[79,1,79,4],[70,0,70,4],[80,1,80,4],[81,1,81,4],[82,1,82,4],[83,1,83,4],[84,1,84,4],[90,0,91,5],[97,1,97,4],[98,1,98,4],[99,1,99,4],[100,1,100,4],[101,1,101,4]]}
["Формат данных PPI. Обычные измерения."]
[]
["Offset",0,1,2,3]
[0,"T1_I",null,null,null,"Ai"]
[4,"T1_Q",null,null,null,"Aq"]
[8,"R1_I",null,null,null,"Bi"]
[12,"R1_Q",null,null,null,"Bq"]
[16,"T2_I",null,null,null,"Bi"]
[20,"T2_Q",null,null,null,"Bq"]
[24,"R2_I",null,null,null,"Ai"]
[28,"R2_Q",null,null,null,"Aq"]
[32,"STS"]
[]
[]
[]
["Данные передаются начиная c LSB."]
["Tx_I, Tx_Q - данные измерений приемников измерительного канала в формате IEEE754."]
["Rx_I, Rx_Q - данные измерений приемников опорного канала в формате IEEE754."]
["STS - служебная информация:  STS[0] - текущая чувствительность на канале T1: 0 - низкая, 1 - высокая\n                                                                 STS[1] - текущая чувствительность на канале R1: 0 - низкая, 1 - высокая\n                                                                 STS[2] - текущая чувствительность на канале T2: 0 - низкая, 1 - высокая\n                                                                 STS[3] - текущая чувствительность на канале R2: 0 - низкая, 1 - высокая\n "]
{"$rows_empty":10}
["Формат данных PPI. Режим bypass."]
[]
["Offset",0,1,2,3]
[0,"DataChannelPoint№0",null,"DataChannelPoint№1"]
[4,"DataChannelPoint№2",null,"DataChannelPoint№3"]
[8,"DataChannelPoint№4",null,"DataChannelPoint№5"]
[12,"DataChannelPoint№6",null,"DataChannelPoint№7"]
[16,"DataChannelPoint№8",null,"DataChannelPoint№9"]
[20,"DataChannelPoint№10",null,"DataChannelPoint№11"]
[24,"DataChannelPoint№12",null,"DataChannelPoint№13"]
[28,"DataChannelPoint№14",null,"DataChannelPoint№15"]
[32,"STS"]
[]
[]
[]
["Данные передаются начиная c LSB."]
["Данные передаются в формате 3.0.13. Оригинальный формат 1.0.13 расширяется знаком до 3.0.13."]
[]
["STS - служебная информация:  STS[0] - текущая чувствительность на канале T1: 0 - низкая, 1 - высокая\n                                                                 STS[1] - текущая чувствительность на канале R1: 0 - низкая, 1 - высокая\n                                                                 STS[2] - текущая чувствительность на канале T2: 0 - низкая, 1 - высокая\n                                                                 STS[3] - текущая чувствительность на канале R2: 0 - низкая, 1 - высокая\n "]
[]
[]
[]
["Формат данных PPI. Режим анализа спектра (поканально)."]
[]
["Offset",0,1,2,3]
[0,"DataChannelPoint№0_I",null,"DataChannelPoint№0_Q"]
[4,"DataChannelPoint№1_I",null,"DataChannelPoint№1_Q"]
[8,"DataChannelPoint№2_I",null,"DataChannelPoint№2_Q"]
[12,"DataChannelPoint№3_I",null,"DataChannelPoint№3_Q"]
[16,"DataChannelPoint№4_I",null,"DataChannelPoint№4_Q"]
[20,"DataChannelPoint№5_I",null,"DataChannelPoint№5_Q"]
[24,"DataChannelPoint№6_I",null,"DataChannelPoint№6_Q"]
[28,"DataChannelPoint№7_I",null,"DataChannelPoint№7_Q"]
[32,"STS"]
[]
[]
["Данные передаются только с 1! выбранного канала, выбор осуществляется битами 23-22 в команде измерения (см. лист РЕГИСТРОВАЯ КАРТА FPGA)."]
["Данные передаются начиная c LSB."]
["STS - служебная информация:  STS[0] - текущая чувствительность на канале T1: 0 - низкая, 1 - высокая\n                                                                 STS[1] - текущая чувствительность на канале R1: 0 - низкая, 1 - высокая\n                                                                 STS[2] - текущая чувствительность на канале T2: 0 - низкая, 1 - высокая\n                                                                 STS[3] - текущая чувствительность на канале R2: 0 - низкая, 1 - высокая\n "]
[]
[]
["Тестовые команды отгружаюся такие же как для режима осциллографа, с небольшими отличиями"]
[]
["Регистр управления измерением - MEAS_CTRL =",null,null,"32'h11006309"]
[]
[]
[]
["Упаковка данных в режиме измерения ГВЗ (FPGA_M)"]
[]
["Offset",0,1,2,3,"Тестовый паттерн"]
[0,"T1_I_F",null,null,null,"T1_i"]
[4,"T1_Q_F",null,null,null,"T1_q"]
[8,"R1_I_F",null,null,null,"R1_i"]
[12,"R1_Q_F",null,null,null,"R1_q"]
[16,"T1_I_S",null,null,null,"T2_i"]
[20,"T1_Q_S",null,null,null,"T2_q"]
[24,"R1_I_S",null,null,null,"R2_i"]
[28,"R1_Q_S",null,null,null,"R2_q"]
[32,"STS"]
[]
[]
["Упаковка данных в режиме измерения ГВЗ (FPGA_S)"]
[]
["Offset",0,1,2,3,"По протоколу"]
[0,"T2_I_S",null,null,null,"T1_i"]
[4,"T2_Q_S",null,null,null,"T1_q"]
[8,"R2_I_S",null,null,null,"R1_i"]
[12,"R2_Q_S",null,null,null,"R1_q"]
[16,"T2_I_F",null,null,null,"T2_i"]
[20,"T2_Q_F",null,null,null,"T2_q"]
[24,"R2_I_F",null,null,null,"R2_i"]
[28,"R2_Q_F",null,null,null,"R2_q"]
[32,"STS"]

{"sheet":"Раскладка каналов АЦП для FPGA","index":4,"n_rows":92,"n_cols":40,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,35,87,38],[88,35,88,38],[89,35,89,38],[90,35,90,38],[91,35,91,38],[45,26,45,29],[80,34,81,39],[83,35,83,38],[84,35,84,38],[85,35,85,38],[51,25,52,30],[54,26,54,29],[55,26,55,29],[56,26,56,29],[57,26,57,29],[58,35,58,38],[59,35,59,38],[60,35,60,38],[61,35,61,38],[62,35,62,38],[51,34,52,39],[86,35,86,38],[36,25,37,30],[39,32,39,38],[46,26,46,29],[47,26,47,29],[39,26,39,29],[40,26,40,29],[41,26,41,29],[42,26,42,29],[43,26,43,29],[44,26,44,29],[58,26,58,29],[59,26,59,29],[60,26,60,29],[61,26,61,29],[62,26,62,29],[54,35,54,38],[55,35,55,38],[56,35,56,38],[57,35,57,38],[73,26,73,29],[73,35,73,38],[74,26,74,29],[75,26,75,29],[76,26,76,29],[77,26,77,29],[66,25,67,30],[69,26,69,29],[70,26,70,29],[71,26,71,29],[72,26,72,29],[74,35,74,38],[75,35,75,38],[76,35,76,38],[77,35,77,38],[66,34,67,39],[69,35,69,38],[70,35,70,38],[71,35,71,38],[72,35,72,38],[6,16,7,17],[6,19,7,20],[11,16,14,20],[11,13,14,14],[6,7,7,8],[6,10,7,11],[11,7,14,11]]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Уровень прибора","Т4","R4",null,"R3","T3",{"$nulls":4},"T2","R2",null,"R1","T1"]
[]
[{"$nulls":6},"Уровень FPGA ","Т1","R1",null,"R2","T2",{"$nulls":4},"T1","R1",null,"R2","T2"]
[{"$nulls":7},"АЦП 1",null,null,"АЦП 2",{"$nulls":5},"АЦП 3",null,null,"АЦП 4"]
[]
[{"$nulls":7},"A","B",null,"A","B",{"$nulls":4},"A","B",null,"A","B"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"FgpaM",{"$nulls":5},"Dsp",null,null,"FgpaS"]
{"$rows_empty":24}
[{"$nulls":25},"Формат данных PPI. Измерение ГВЗ."]
[]
[{"$nulls":25},"Offset",0,1,2,3,"Тестовый шаблон"]
[{"$nulls":25},0,"T2_FirstTone_I",null,null,null,"32'h0000_000A"]
[{"$nulls":25},4,"T2_FirstTone_Q",null,null,null,"32'h0000_00A1"]
[{"$nulls":25},8,"T1_FirstTone_I",null,null,null,"32'h0000_000B"]
[{"$nulls":25},12,"T1_FirstTone_Q",null,null,null,"32'h0000_00B1"]
[{"$nulls":25},16,"T1_SecondTone_I",null,null,null,"32'h0000_00AA"]
[{"$nulls":25},20,"T1_SecondTone_Q",null,null,null,"32'h0000_00A2"]
[{"$nulls":25},24,"T2_SecondTone_I",null,null,null,"32'h0000_00BB"]
[{"$nulls":25},28,"T2_SecondTone_Q",null,null,null,"32'h0000_00B2"]
[{"$nulls":25},32,"STS"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Я упаковываю так",{"$nulls":8},"Я упаковываю так (ГВЗ)"]
[]
[{"$nulls":25},"Offset",0,1,2,3,{"$nulls":4},"Offset",0,1,2,3,"Тестовый шаблон"]
[{"$nulls":25},0,"T1_I",null,null,null,"Ai",null,null,null,0,"T2_FirstTone_I",null,null,null,2]
[{"$nulls":25},4,"T1_Q",null,null,null,"Aq",null,null,null,4,"T2_FirstTone_Q",null,null,null,3]
[{"$nulls":25},8,"R1_I",null,null,null,"Bi",null,null,null,8,"T1_FirstTone_I",null,null,null,4]
[{"$nulls":25},12,"R1_Q",null,null,null,"Bq",null,null,null,12,"T1_FirstTone_Q",null,null,null,9]
[{"$nulls":25},16,"T2_I",null,null,null,"Bi",null,null,null,16,"T1_SecondTone_I",null,null,null,1]
[{"$nulls":25},20,"T2_Q",null,null,null,"Bq",null,null,null,20,"T1_SecondTone_Q",null,null,null,6]
[{"$nulls":25},24,"R2_I",null,null,null,"Ai",null,null,null,24,"T2_SecondTone_I",null,null,null,5]
[{"$nulls":25},28,"R2_Q",null,null,null,"Aq",null,null,null,28,"T2_SecondTone_Q",null,null,null,2]
[{"$nulls":25},32,"STS",{"$nulls":7},32,"STS"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Dsp перепаковывает вот так",{"$nulls":8},"DSP перепаковывает так (ГВЗ)"]
[]
[{"$nulls":25},"Offset",0,1,2,3,{"$nulls":4},"Offset",0,1,2,3,"Тестовый шаблон"]
[{"$nulls":25},0,"T1_I",null,null,null,"Ai",null,null,null,0,"T2_FirstTone_I",null,null,null,2]
[{"$nulls":25},4,"T1_Q",null,null,null,"Aq",null,null,null,4,"T2_FirstTone_Q",null,null,null,3]
[{"$nulls":25},8,"T2_I",null,null,null,"Bi",null,null,null,8,"T1_SecondTone_I",null,null,null,1]
[{"$nulls":25},12,"T2_Q",null,null,null,"Bq",null,null,null,12,"T1_SecondTone_Q",null,null,null,6]
[{"$nulls":25},16,"R1_I",null,null,null,"Bi",null,null,null,16,"T1_FirstTone_I",null,null,null,4]
[{"$nulls":25},20,"R1_Q",null,null,null,"Bq",null,null,null,20,"T1_FirstTone_Q",null,null,null,9]
[{"$nulls":25},24,"R2_I",null,null,null,"Ai",null,null,null,24,"T2_SecondTone_I",null,null,null,5]
[{"$nulls":25},28,"R2_Q",null,null,null,"Aq",null,null,null,28,"T2_SecondTone_Q",null,null,null,2]
[{"$nulls":25},32,"STS",{"$nulls":7},32,"STS"]
[]
[]
[{"$nulls":34},"DSP перепаковывает так (ГВЗ) Уровень прибора"]
[]
[{"$nulls":34},"Offset",0,1,2,3,"Тестовый шаблон"]
[{"$nulls":34},0,"T1_FirstTone_I",null,null,null,2]
[{"$nulls":34},4,"T1_FirstTone_Q",null,null,null,3]
[{"$nulls":34},8,"T2_SecondTone_I",null,null,null,1]
[{"$nulls":34},12,"T2_SecondTone_Q",null,null,null,6]
[{"$nulls":34},16,"T2_FirstTone_I",null,null,null,4]
[{"$nulls":34},20,"T2_FirstTone_Q",null,null,null,9]
[{"$nulls":34},24,"T1_SecondTone_I",null,null,null,5]
[{"$nulls":34},28,"T1_SecondTone_Q",null,null,null,2]
[{"$nulls":34},32,"STS"]

{"sheet":"Регистровая карта SYNC FPGA ","index":5,"n_rows":189,"n_cols":46,"rows_kept":189,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[157,43,159,43],[157,44,159,44],[157,45,159,45],[157,34,159,34],[157,35,159,35],[157,36,159,36],[157,37,159,37],[157,38,159,38],[157,39,159,39],[157,40,159,40],[157,41,159,41],[157,42,159,42],[157,25,159,25],[157,26,159,26],[157,27,159,27],[157,28,159,28],[157,29,159,29],[157,30,159,30],[157,31,159,31],[157,32,159,32],[157,33,159,33],[123,14,124,45],[127,13,128,45],[132,14,133,45],[91,13,92,45],[96,14,97,45],[100,13,101,45],[105,14,106,45],[109,13,110,45],[8,10,8,11],[183,13,184,45],[188,14,189,45],[161,14,162,45],[165,13,166,45],[170,14,171,45],[174,13,175,45],[179,14,180,45],[136,13,137,45],[141,14,142,45],[145,13,146,45],[150,14,151,45],[154,13,155,45],[157,13,159,13],[157,14,159,14],[157,15,159,15],[157,16,159,16],[157,17,159,17],[157,18,159,18],[157,19,159,19],[157,20,159,20],[157,21,159,21],[157,22,159,22],[157,23,159,23],[157,24,159,24],[19,0,19,1],[21,0,21,1],[23,0,23,1],[25,0,25,1],[5,14,5,15],[114,14,115,45],[118,13,119,45],[72,13,73,45],[77,14,78,45],[56,13,57,45],[61,14,62,45],[86,14,87,45],[52,14,53,45],[64,13,65,45],[42,14,43,45],[44,14,45,45],[47,13,48,45],[33,0,34,11],[69,14,70,45],[81,13,82,45],[20,10,20,11],[22,0,22,1],[22,3,22,9],[22,10,22,11],[20,0,20,1],[20,3,20,9],[27,0,27,1],[27,3,27,9],[27,10,27,11],[24,0,24,1],[24,3,24,9],[26,10,26,11],[28,0,28,1],[1,0,2,11],[3,0,4,1],[3,3,4,9],[3,10,4,11],[5,0,5,1],[5,3,5,9],[5,10,5,11],[7,0,7,1],[7,3,7,9],[7,10,7,11],[6,0,6,1],[6,3,6,9],[6,10,6,11],[3,2,4,2],[17,0,17,1],[16,3,16,9],[31,10,31,11],[31,3,31,9],[31,0,31,1],[24,10,24,11],[30,10,30,11],[30,3,30,9],[30,0,30,1],[29,10,29,11],[29,3,29,9],[29,0,29,1],[28,3,28,9],[28,10,28,11],[26,0,26,1],[26,3,26,9],[17,3,17,9],[19,3,19,9],[21,3,21,9],[23,3,23,9],[25,3,25,9],[18,0,18,1],[18,3,18,9],[18,10,18,11],[16,0,16,1],[14,10,14,11],[14,3,14,9],[14,0,14,1],[12,10,12,11],[12,3,12,9],[12,0,12,1],[10,10,10,11],[10,3,10,9],[10,0,10,1],[16,10,16,11],[8,0,8,1],[8,3,8,9],[9,0,9,1],[11,0,11,1],[13,0,13,1],[15,0,15,1],[9,3,9,9],[11,3,11,9],[13,3,13,9],[15,3,15,9]]}
[]
["Карта регистров"]
[]
["Адрес",null,"Новый адрес","Имя регистра",{"$nulls":6},"Ссылка"]
[]
["0x00",null,"0x00","Прямой доступ к синтезатору RF LMX2594: RF_LMX2594_SPI",{"$nulls":6},"Доступ_к_синтезатору_RF_LMX2594__RF_LMX2594_SPI"]
["0x01",null,"0x04","Буферизированный доступ к синтезатору RF LMX2594: RF_LMX2594_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_синтезатору_RF_LMX2594__RF_LMX2594_SPI_BUF",null,"Глубина очереди: 20 слов.","SPI0"]
["0x02",null,"0x08","Прямой доступ к синтезатору LO LMX2594: LO_LMX2594_SPI",{"$nulls":6},"Доступ_к_синтезатору_LO_LMX2594__LO_LMX2594_SPI"]
["0x03",null,"0x0c","Буферизированный доступ к синтезатору LO LMX2594: LO_LMX2594_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_синтезатору_LO_LMX2594__LO_LMX2594_SPI_BUF",null,"Глубина очереди: 20 слов.","SPI1"]
["0x04",null,"0x10","Прямой доступ к синтезатору REF LMX2582: REF_LMX2582_SPI"]
["0x05",null,"0x14","Буферизированный доступ к синтезатору REF LMX2582: REF_LMX2582_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_синтезатору_REF_LMX2582__REF_LMX2582_SPI",null,"Глубина очереди: 2 слова.","SPI0"]
["0x06",null,"0x18","Прямой доступ к синтезатору LO_LO_LMX2571:  LO_LO_LMX2571_SPI"]
["0x07",null,"0x1c","Буферизированный доступ к синтезатору LO_LO_LMX2571:  LO_LO_LMX2571_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_синтезатору_LO_LO_LMX2571___LO_LO_LMX2571_SPI",null,"Глубина очереди: 3 слова.","SPI1"]
["0x08",null,"0x20","Прямой доступ к синтезатору LO_RF_LMX2571:  LO_RF_LMX2571_SPI"]
["0x09",null,"0x24","Буферизированный доступ к синтезатору LO_RF_LMX2571:  LO_RF_LMX2571_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_синтезатору_LO_RF_LMX2571___LO_RF_LMX2571_SPI",null,"Глубина очереди: 3 слова.","SPI0"]
["0x0a",null,"0x28","Прямой доступ к сдвиговому регистру REG_SH_LO:  REG_SH_LO_SPI"]
["0x0b",null,"0x2c","Буферизированный доступ к сдвиговому регистру REG_SH_LO:  REG_SH_LO_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_сдвиговому_регистру_REG_SH_LO___REG_SH_LO_SPI",null,"Глубина очереди: 1 слово.","SPI1"]
["0x0c",null,"0x30","Прямой доступ к сдвиговому регистру REG_SH_RF:  REG_SH_RF_SPI"]
["0x0d",null,"0x34","Буферизированный доступ к сдвиговому регистру REG_SH_RF:  REG_SH_RF_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_сдвиговому_регистру_REG_SH_LO___REG_SH_RF_SPI",null,"Глубина очереди: 1 слово.","SPI0"]
["0x0e",null,"0x38","Прямой доступ к ЦАПу DAC_ARM_TGL: DAC_ARM_TGL_SPI"]
["0x0f",null,"0x3c","Буферизированный доступ к ЦАПу DAC_ARM_TGL: DAC_ARM_TGL_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_ЦАПу_DAC_ARM_TGL__DAC_ARM_TGL_SPI",null,"Глубина очереди: 1 слово.","SPI1"]
["0x10",null,"0x40","Прямой доступ к потенциометру POT_ARM_TGL: POT_ARM_TGL_SPI"]
["0x11",null,"0x44","Буферизированный доступ к потенциометру POT_ARM_TGL: POT_ARM_TGL_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_потенциометру_POT_ARM_TGL__POT_ARM_TGL_SPI",null,"Глубина очереди: 2 слово.","SPI0"]
["0x12",null,"0x48","Прямой доступ к ЦАПу  DAC_ATT_TGL: DAC_ATT_TGL_SPI"]
["0x13",null,"0x4c","Буферизированный доступ к ЦАПу  DAC_ATT_TGL: DAC_ATT_TGL_SPI_BUF",{"$nulls":6},"Доступ_к_ЦАПу__DAC_ATT_TGL__DAC_ATT_TGL_SPI",null,"Глубина очереди: 1 слово.","SPI1"]
["0x14",null,"0x50","Прямой доступ к регистру внешнего управления : CTRL_EXT_REG_BUF"]
["0x15",null,"0x54","Буферизированный доступ  к регистру  внешнего управления : CTRL_EXT_REG_BUF",{"$nulls":6},"Регистр_управления___CTRL_EXT_REG",null,"Глубина очереди: 1 слово.","SPI0"]
["0x16",null,"0x58","Регистр управления : CTRL_FPGA_REG",{"$nulls":6},"Регистр_управления___CTRL_FPGA_REG"]
["0x17",null,"0x5c","Регистр температуры модуля: TEMP_REG",{"$nulls":6},"Регистр_температуры_модуля__TEMP_REG"]
[]
[]
["0x7f",null,"0x7c","Фиктивный регистр: DUMMY_REG",{"$nulls":6},"Фиктивный_регистр__DUMMY_REG"]
[]
["Cкорости отгрузки: \n         spi lmx2594  -  61 MHz\n         spi lmx2582  - 61 MHz\n         spi lmx2571  - 61 MHz\n         spi shift reg - 61 MHz\n         spi dac - 41 MHz\n         spi pot - 5 MHz\nПорядок отгрузок и поканальное расположение:\n          mosi0                                               mosi1\n         rf_lmx2594                                     lo_lmx2594                                |\n         rf_lmx2571                                     lo_lmx2571                                |\n         ref_lmx2582                                  dummy                                        |\n         rf_shift_reg                                    lo_shift_reg                              |\n         ext_ctrl_reg                                   rd_temp_reg                            | -> 61 MHz\n         rf_dac_arm                                     rf_dac_att                                  | -> 41 MHz\n         rf_pot                                               dummy                                       | -> 5 MHz\n               \n "]
[]
[]
[]
["AA 0000‬",{"$nulls":5},"Устройство","MHz"]
["00 AA00",{"$nulls":5},"POT",4]
[{"$nulls":6},"DAC_ATT",48]
[{"$nulls":6},"DAC_ARM",48]
[{"$nulls":6},"RF_SHIFT",24]
[{"$nulls":6},"LO_SHIFT",24,{"$nulls":6},"M - Режим доступа: 0 - запись в регистр, 1 - запрос регистра."]
[]
[{"$nulls":14},"A[30..26 ] - адрес регистра.\nR - резервные поля"]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Прямой доступ к синтезатору RF LMX2594: RF_LMX2594_SPI"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[1,"LMX82","0x00AA00","dummy","0x00AA01",{"$nulls":9},"M","A","A","A","A","A","R","R","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[2,"LMX94RF","0x00AA02","LMX94LO","0x00AA03"]
[3,"RFLMX71","0x00AA04","LOLMX71","0x00AA05",{"$nulls":9},"D[23..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в синтезатор."]
[4,"EXT_REG","0x00AA06","RD_TEMP","0x00AA07"]
[5,"RF_SHIFT","0x00AA08","LO_SHIFT","0x00AA09"]
[6,"DAC_ARM","0x00AA0A","DAC_ATT","0x00AA0B"]
[7,"POT_A","0x00AA0C","dummy","0x00AA0D",{"$nulls":8},"Буферизированный доступ к синтезатору RF LMX2594: RF_LMX2594_SPI_BUF"]
[8,"POT_B","0x00AA0E","dummy","0x00AA0F"]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[null,"mosi0",null,"mosi1",null,"mosi2",null,"mosi3",{"$nulls":6},"M","A","A","A","A","A","R","R","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[null,"LMX94RF","0x00AA00","LMX94LO","0x00AA01","RFLMX71","0x00AA02","LOLMX71","0x00AA03"]
[null,"dummy","0x00AA04","dummy","0x00AA05","LMX82","0x00AA06","POT_A","0x00AA07",{"$nulls":5},"D[23..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в синтезатор."]
[null,"dummy","0x00AA08","dummy","0x00AA09","dummy","0x00AA0A","POT_B","0x00AA0B"]
[null,"dummy","0x00AA0C","dummy","0x00AA0D","RF_SHIFT","0x00AA0E","LO_SHIFT","0x00AA0F"]
[null,"dummy","0x00AA10","dummy","0x00AA11","DAC_ARM","0x00AA12","DAC_ATT","0x00AA13",{"$nulls":4},"Прямой доступ к синтезатору LO LMX2594: LO_LMX2594_SPI"]
[null,"dummy","0x00AA14","dummy","0x00AA15","dummy","0x00AA16","EXT_REG","0x00AA17"]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[null,"Read"]
[null,"mosi0","mosi1","miso0","miso1",{"$nulls":9},"D[23..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в синтезатор."]
[null,"LMX94RF","LMX94LO","LMX94RF","LMX94LO"]
[null,"LMX82",null,"LMX82"]
[null,null,"FPGA_REG",null,"FPGA_REG",{"$nulls":8},"Буферизированный доступ  к синтезатору LO LMX2594: LO_LMX2594_SPI_BUF"]
[null,null,"TEMP_REG",null,"TEMP_REG"]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[23..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в синтезатор."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Буферизированный доступ  к синтезатору REF LMX2582: REF_LMX2582_SPI_BUF"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[23..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в синтезатор."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"ДоступБуферизированный доступ  к синтезатору LO_LO_LMX2571:  LO_LO_LMX2571_SPI_BUF"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[23..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в синтезатор."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Буферизированный доступ  к синтезатору LO_RF_LMX2571:  LO_RF_LMX2571_SPI_BUF"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[23..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в синтезатор."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Буферизированный доступ  к сдвиговому регистру REG_SH_LO:  REG_SH_LO_SPI_BUF"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R",{"$nulls":16},"D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[7..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться во внешний регистр"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Буферизированный доступ  к сдвиговому регистру REG_SH_LO:  REG_SH_RF_SPI_BUF"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R",{"$nulls":16},"D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[7..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться во внешний регистр"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Буферизированный доступ  к ЦАПу DAC_ARM_TGL: DAC_ARM_TGL_SPI_BUF"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R",{"$nulls":8},"D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[15..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в ЦАП"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Буферизированный доступ  к потенциометру POT_ARM_TGL: POT_ARM_TGL_SPI_BUF"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R",{"$nulls":8},"D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[15..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в потенциометр"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Буферизированный доступ  к ЦАПу  DAC_ATT_TGL: DAC_ATT_TGL_SPI_BUF"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R",{"$nulls":8},"D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[15..0] - данные регистра, которые будут напрямую транслироваться в потенциометр"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Буферизированный доступ к регистру управления : CTRL_EXT_REG"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R",{"$nulls":6},"ld_lmx82_ref","ld_lmx94_lo","ld_lmx94_rf","vtune_94_lo","trctrl_rf_mix","vtune_94_rf","port1_led","port2_led","port4_led","port3_led","rf_sw1","rf_sw2","am_att","am_sw3","sw_cap33","sw_cap35","sw_cap49","sw_cap48"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":14},"ld_lmx82_ref - GPIO IN\nld_lmx94_lo - GPIO IN\nld_lmx94_rf - GPIO IN\nvtune_94_lo - GPIO OUT\ntrctrl_rf_mix - GPIO OUT\nvtune_94_rf - GPIO OUT\nport1_led - GPIO OUT\nport2_led - GPIO OUT\nport4_led - GPIO OUT\nport3_led - GPIO OUT\nrf_sw1 - GPIO OUT\nrf_sw2 - GPIO OUT\nam_att - GPIO OUT\nam_sw3 - GPIO OUT\nsw_cap33 - GPIO OUT\nsw_cap35 - GPIO OUT\nsw_cap49 - GPIO OUT\nsw_cap48 - GPIO OUT"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр управления : CTRL_FPGA_REG"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R",{"$nulls":8},"B","B","B","B","B","B","B","B","P","P","P","P","P","P","P","P"]
[]
[{"$nulls":14},"B[15..8] - данные о версии платы\nP[7..0] - данные о версии программы ПЛИС"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Регистр температуры модуля: TEMP_REG"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
[]
[{"$nulls":14},"D[23..0] - данные о температуре из датчика"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Фиктивный регистр: DUMMY_REG"]
[]
[{"$nulls":13},"Биты",31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
[{"$nulls":14},"M","A","A","A","A","A","R","R"]
[]
[{"$nulls":14},"Фиктивный регистр. Не требует каких-либо действий."]