onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -divider FifoCtrlDDS
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/IN_WIDTH
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/WR_NUM
add wave -noupdate -radix unsigned /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/OUT_WIDTH
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/DATA_WIDTH
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/WrClk_i
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/RdClk_i
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/Rst_i
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/Data_i
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/Val_i
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/BusySpiM_i
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/FifoFull_i
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/FifoEmpty_i
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/Data_o
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/ReadEn_o
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/ValRdData_o
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/WriteEn_o
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/dataReg
add wave -noupdate /FifoCtrl_tb/FifoCtrlDDS_inst/wrCnt
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {11121814 ps} 0}
quietly wave cursor active 1
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
configure wave -timelineunits ps
update
WaveRestoreZoom {0 ps} {15750 ns}
