onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/Clk24Mhz_i
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/Rst_i
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/ClkSpi_i
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/MisoTemp_o
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/FlagDirectTempRead_i
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/I2cScl_o
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/I2cSda_io
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/tempReq
add wave -noupdate -radix binary /TempReadTb/DUT/tempDataReadback
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/cntI2c
add wave -noupdate -radix binary /TempReadTb/DUT/tempData
add wave -noupdate /TempReadTb/DUT/tempDataValid
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 2} {209858921 ps} 0}
quietly wave cursor active 1
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
configure wave -timelineunits ns
update
WaveRestoreZoom {0 ps} {300946623 ps}
