onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -divider Lmx_Wrapper
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/IN_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/WR_NUM
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/OUT_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/DATA_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/WrClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/RdClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/Rst_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/Data_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/Val_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/Ss_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/Sck_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/Mosi_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/dataFromLmxFifoCtrl
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/dataFromLmxFifo
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/readEnLmx
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/writeEnLmx
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/valRdDataLMX
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/busySpiMLmx
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/lmxFifoFull
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/LmxWrapper/lmxFifoEmpty
add wave -noupdate -divider DDS_Wrapper
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/IN_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/WR_NUM
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/OUT_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/DATA_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/WrClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/RdClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/Rst_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/Data_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/Val_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/Ss_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/Sck_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/Mosi_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/dataFromDdsFifoCtrl
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/dataFromDdsFifo
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/readEnDds
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/writeEnDds
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/valRdDataDDS
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/busySpiMDds
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/ddsFifoFull
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DDSWrapper/ddsFifoEmpty
add wave -noupdate -divider Pot_Wrapper
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/IN_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/WR_NUM
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/OUT_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/DATA_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/WrClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/RdClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/Rst_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/Data_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/Val_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/Ss_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/Sck_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/Mosi_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/dataFromPotFifoCtrl
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/dataFromPotFifo
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/readEnPot
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/writeEnPot
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/valRdDataPOT
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/busySpiMPot
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/potFifoFull
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/PotWrapper/potFifoEmpty
add wave -noupdate -divider Dac_Wrapper
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/IN_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/WR_NUM
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/OUT_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/DATA_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/WrClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/RdClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/Rst_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/Data_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/Val_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/Ss_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/Sck_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/Mosi_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/dataFromDacFifoCtrl
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/dataFromDacFifo
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/readEnDac
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/writeEnDac
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/valRdDataDAC
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/busySpiMDac
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/dacFifoFull
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/DacWrapper/dacFifoEmpty
add wave -noupdate -divider AttenuatorWrapper
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/IN_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/WR_NUM
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/OUT_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/DATA_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/WrClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/RdClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/Rst_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/Data_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/Val_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/Ss_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/Sck_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/Mosi_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/dataFromAttFifoCtrl
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/dataFromAttFifo
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/readEnAtt
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/writeEnAtt
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/valRdDataATT
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/busySpiMAtt
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/attFifoFull
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/AttenuatorWrapper/attFifoEmpty
add wave -noupdate -divider ShiftRegWrapper
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/IN_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/WR_NUM
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/OUT_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/DATA_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/WrClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/RdClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/Rst_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/Data_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/Val_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/Ss_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/Sck_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/Mosi_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/dataFromShRegFifoCtrl
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/dataFromShRegFifo
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/readEnShReg
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/writeEnShReg
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/valRdDataShReg
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/busySpiMShReg
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/shRegFifoFull
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/ShiftRegWrapper/shRegFifoEmpty
add wave -noupdate -divider Max2870Wrapper
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/IN_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/WR_NUM
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/OUT_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/DATA_WIDTH
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/WrClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/RdClk_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/Rst_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/Data_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/Val_i
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/Ss_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/Sck_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/Mosi_o
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/dataFromMaxFifoCtrl
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/dataFromMaxFifo
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/readEnMax
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/writeEnMax
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/valRdDataMAX
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/busySpiMMax
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/maxFifoFull
add wave -noupdate /TopSbTmsgTb/TopSbTmsg_inst/Max2870Wrapper/maxFifoEmpty
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {840629685 ps} 0}
quietly wave cursor active 1
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
configure wave -timelineunits ps
update
WaveRestoreZoom {753643129 ps} {755703694 ps}
